窗帘规格需求说明书

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **要求** |
| 1 | 双轨道 | 材质：铝合金  表面工艺：烤漆  纳米条：PVC  滑轮：树脂静音  安装码：1.0钢  装饰头：ABS | 1、使用布料垂直性能好，布质柔软，不得有色差、疵点,保修3年。  2、规格尺寸：上端高于窗户上沿15CM，下方低于窗户下沿20CM或与地面间距范围5cm左右，两边覆盖墙面宽度不小于10cm.窗帘制作为双开或单开，中间交叉处重合宽度为20cm。  3、褶皱不低于1：1.6比例加工。 |
| 2 | 窗帘布 | 成分：100%涤纶  规格：国标2.8m  重量：280g/㎡  功能：遮光保温静音  色牢度：≥3级 |
| 3 | 窗纱 | 成分：100%涤纶  规格：国标2.8m  重量：140g/㎡  功能：遮光保温  色牢度：≥3级 |
| 4 | 折带 | 抗老化 |
| 5 | 挂钩 | 电泳钢钩 |
| 注 | 1、窗户总量需根据现场踏勘统计确定。  2、报价需包含窗帘轨道、滑轮挂钩等所有安装附件，并提供样品。 | | |